**灭火气瓶安全检测维保招标实施方案**

我院2018年度投入使用气体灭火系统中24只气瓶，七氟丙烷共计装量2662.00kg，根据国家《气瓶安全技术规范》要求，每3年应对气瓶进行检测，气瓶首次定期检验日期应当从气瓶制造日期起计算，我院的24只七氟丙烷气瓶已满3年，为了保证医院气体灭火的完好待用状态。现需要对24只七氟丙烷气瓶检测维护。为加强医院廉政建设，规范采购行为，提高采购效率，规避采购风险。实施公开询价采购，充分体现“择优选择、保证质量、廉价物美、经济实用”的原则，欢迎符合条件的维保单位参加投标，现将招标有关事项公告如下：

**一、招标内容及期限**

1、招标内容：**灭火气瓶安全检测维保**（详情见附件）

2、供货周期：一周，包含拆除运输、安装调试

**二、投标人资格要求**

（一）投标人应具有投标项目的经营范围，请提供投标人合格有效的法人营业执照副本、税务登记证和组织代码证的复印件各一份、具备灭火气瓶检测资质且可出具消防管理认可的检测报告。（以上证件的复印件均须盖上单位公章）。

（二）投标代表必须经投标人的法定代表人关于参与本项目投标的授权，请提供法定代表人授权投标代表的授权委托书（投标代表是法定代表人无需），法定代表人和投标代表的身份证复印件一份（以上证件的复印件均须盖上单位公章）。

（三）投标人应具备相关法律法规、行政规章条例中规定的参加招标采购活动的条件并应具备履行合同的能力。

（四）投标文件递交方式：现场递交

**三、报名时间：**

灵璧县人民医院网站（[http://www.lbxrmyy.com](http://www.lbxrmyy.com/)）发布或者张贴招标公告即日起即可现场报名。

**四、投标单位注意事项**

（一）我院提出的产品规格不允许随意变更，投标公司提供的报价清单上物品必须和医院所用及配件规格一致，并严格按照院方公示清单填报。

（二）关于投标文件：

1．投标文件需有公司简介、公司近年业绩情况（经营规模、供货厂家、相关资质等）。

2．投标文件必须具有投标人资格要求中所需证件（法人营业执照副本、税务登记证和组织代码证的复印件各一份），并加盖公章。

3．投标产品报价一览表，请投标人不要修改报价表格式，请按表格要求进行填报，未投标产品项请以“——”填空）。密封放在投标书里。以方便评标。

4．开标当天请各投标公司提前将投标文件和相关附件封好后带至开标地点，并在封口处加盖投标公司的公章。

**（四）所有中标商必须保障检测后的正常运行，并做到随叫随到。以保证灵璧县人民医院灭火气瓶正常使用。**

**五、评标、议价方法**

（一）评标、议价原则

集中评标、议价应遵循公开、公平、公正、诚实信用和坚持质量优先、价格合理的原则。

（二）评标、议价方式

1、开标谈判地点设在灵璧县人民医院四楼院委会议室。时间为2022年2月24日下午3时。投标方应准时安排人员出席。

2、招标方将根据相关规定组织灭火气瓶安全检测维保评标委员会。

3、评标委员会综合投标单位的信誉、业绩、产品质量、投标价格和服务承诺等因素评标。

4、评标完毕后将评标意见上报医院，经医院领导班子讨论通过后再依法签订购销合同。

5、中标方不得以任何形式向他人转让中标项目。

6、中标方如有违约行为，合同终止。

灵璧县人民医院物资采购领导小组

2022年2月21日

附件：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 气瓶瓶底检测 | 150L/120L/90L/70L | 个 | 24 |  |  | 无网管 |
| 2 | 容器阀检测 |  |  | 24 |  |  | 安全膜片、工作膜片全部更换 |
| 3 | 药剂增补 | HFC-227ea |  | 2662\*0.3 |  |  | 以实际增补为准 |
| 4 | 容器阀、电磁阀 |  |  |  |  |  | 检测无损坏不收费用、更换收费 |
| 5 | 连接管 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 信号反馈器 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 拉杆/抱箍 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 合计： |  |

备注： 1、 以上报价含税票.含拆除、运输、安装、调试等一切费。

2、以上所有设备及配件需经过相关检测后确定是否可以正常使用，若维保项目产品或配件检测合格，不需进行更换不收取对应零配件费用。